**Вопрос 1**

Нет ответа

Балл: 1,0

Отметить вопрос

**Текст вопроса**

Как  обеспечить  начальную ионизацию  дугового  промежутка  при сварке покрытыми электродами?

Выберите один ответ:



Генератором  высокой  частоты



Импульсом напряжения



С режима короткого  замыкания  источника  питания



Химическими элементами:  К, Mn, Na

**Отзыв**

Правильный ответ: С режима короткого  замыкания  источника  питания