### Вопрос 1

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Отметить вопрос

#### Текст вопроса

Максимально допустимое давление хозяйственно-питьевого водопровода у водоразборной арматуры первых этажей

Выберите один ответ:



0,60 МПа



0,50 МПа



0,45 МПа



0,90 МПа